**Richtlijnen voor het opbergen van de robotmaaier 310 – 315 - 420.**

Afbeelding met gras, auto, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijvingAls het maaiseizoen gedaan is dient u de volgende stappen te volgen:

 

1. Maaier volledig opladen 2. On-off schakelaar afzetten

Voor type 105 achteraan Voor de andere types onderaan

Afbeelding met binnen

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met gras, buiten, tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

3. Deksel achteraan openen 4. Paarse connectoren los koppelen 5. Draden eventueel in de connector-

+ witte stekker van voedingskabel box vastklikken, zodat er geen vocht aan

los maken kan tijdens de wintermaanden

Afbeelding met gras

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met gras, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving



6. Grondpinnen uit laadstation Connector-box is te verkrijgen voor

verwijderen + laadstation € 10,65 incl. btw

binnen opbergen

! Robot en laadstation mogen niet met water worden afgespoten!